NÁVOD K POUŽITÍ 
BACK PROTECTOR AirFlex Black
Výrobce: SCOTT Sports SA
Kód produktu: 21600354
Typové označení výrobce: 271918
Kategorie OOP: II

1. Identifikace výrobku
Obchodní název: BACK PROTECTOR AirFlex Black
Model: 271918
Interní kód: 21600354
Výrobce: SCOTT Sports SA
Osobní ochranný prostředek (OOP) kategorie II

2. Určení výrobku
Výrobek je osobní ochranný prostředek určený k ochraně páteře proti mechanickému nárazu při jízdě na motocyklu, enduru, motocrossu, čtyřkolce a dalších sportovních aktivitách s rizikem pádu.
3. Použité harmonizované normy
EN 1621-2:2014 – Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickému nárazu – Část 2: Chrániče zad.
Úroveň ochrany: Level 1.
Certifikace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.
4. Rozsah ochrany
Chránič je určen k absorpci části nárazové energie v oblasti hrudní a bederní páteře.
5. Rizika, proti kterým není uživatel chráněn
- Poranění krční páteře
- Poranění žeber a vnitřních orgánů
- Torzní (rotační) síly působící na páteř
- Extrémní náraz přesahující limity normy EN 1621-2:2014
- Opakované nárazy do stejného místa
- Průraz ostrým předmětem
- Kompresní zlomeniny při extrémním zatížení

6. Návod k použití
1. Nasaďte chránič pomocí ramenních popruhů.
2. Upravte délku popruhů.
3. Zapněte a utáhněte bederní pás.
4. Zkontrolujte, že chránič pevně přiléhá a neposouvá se.
Výrobek používejte pod motocyklovým oblečením.
7. Údržba
Ruční praní do 30 °C. Nepoužívat sušičku, bělidla ani žehlení. Nesušit na přímém slunci.
8. Kontrola a výměna
Před každým použitím zkontrolujte praskliny, deformace a poškození textilie. Po silném nárazu musí být výrobek vyřazen. Doporučená životnost: 3–5 let dle intenzity používání.
9. Skladování
Skladujte v suchu při teplotě 5–25 °C, mimo přímé sluneční záření a zdroje tepla.
10. Označení CE a prohlášení o shodě
Výrobek je označen značkou CE dle Nařízení (EU) 2016/425. EU Prohlášení o shodě je dostupné u výrobce nebo jeho zástupce.














SCOTT AirFlex Back Protector Black
OFICIÁLNÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

1. Identifikace výrobku
Model: SCOTT AirFlex Back Protector Black
Modelové označení: 271918 
Kategorie: Osobní ochranný prostředek (OOP) – chránič páteře
2. Výrobce
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Švýcarsko
3. Legislativní rámec
Výrobek je osobním ochranným prostředkem dle nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.
4. Použitá harmonizovaná norma
EN 1621-2:2014
Ochranné oděvy proti mechanickým nárazům – Část 2: Chrániče zad pro motocyklisty
Rok vydání normy: 2014
Rok účinnosti normy: 2014
Úroveň ochrany Level 1 je uvedena na štítku výrobku.
5. Účinnost tlumení nárazu
Level 1: průměrná přenesená síla ≤ 18 Kn
Skutečná účinnost závisí na správném použití, upevnění, typu nárazu a okolních podmínkách.

6. Rizika, proti kterým výrobek neposkytuje ochranu
Rotační (torzní) síly působící na páteř
Poranění krční páteře
Proniknutí ostrých předmětů
Extrémní kompresní zatížení
Poranění jiných částí těla než kryté oblasti
Nárazy překračující testovací podmínky normy
Žádný chránič nemůže poskytnout úplnou ochranu proti všem zraněním, včetně vážných nebo smrtelných.
7. Rizika při nesprávném použití
Použití nesprávné velikosti
Příliš volné upevnění
Použití příliš velkého chrániče (může se posunout při pádu)
Konstrukční úpravy výrobku
Použití po silném nárazu
8. Vliv teploty
Nízké teploty mohou zvýšit tuhost materiálu.
Vysoké teploty mohou zvýšit jeho měkkost.
Nevystavujte teplotám nad 40 °C ani přímému slunečnímu záření.
9. Vyřazení z používání
Výrobek musí být vyřazen po silném nárazu, při viditelném poškození nebo při ztrátě funkčnosti upevňovacích prvků.
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Výrobce prohlašuje, že výrobek splňuje požadavky nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.
Úplné EU prohlášení o shodě je dostupné u výrobce nebo na našich webových stránkách.

